SO - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ:
Hlavní využití: pozemky staveb pro bydlení, pozemky staveb pro občanské vybavení místního významu.
Přípustné využití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veřejná dopravní a technická infrastruktura, související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská hřiště, parkoviště pro osobní automobily o velikosti do 20 parkovacích míst, rodinné vinné sklepy.
Nepřípustné využití: nadlimitní stavby, zařízení a činnosti, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným  využitím.
Podmíněně přípustné využití: pozemky pro občanské vybavení vyššího významu a pozemky nerušící výroby – obojí za podmínky, že svým charakterem a kapacitou významně nezvýší dopravní zátěž v obytném území a pokud bude v navazujícím řízení prokázáno respektování požadavků týkajících se chráněného venkovního prostoru, chráněného vnitřního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru staveb 
Podmínky prostorového uspořádání: připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží, není-li v kapitolách I.C.7 nebo I.M uvedeno jinak. U objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku.
Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=06, není-li v kapitolách I.C.7 nebo I.M uvedeno jinak.
Stanovuje se rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků pro rodinné domy: 400-1500 m2, není-li v kapitolách I.C.7 nebo I.M uvedeno jinak. Toto ustanovení se uplatňuje jen v zastavitelných plochách.
