SV - PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ:
Hlavní využití: pozemky staveb rušící výroby, staveb dopravní a technické infrastruktury 
Přípustné využití: veřejná dopravní a technická infrastruktura, související dopravní a technická infrastruktura,  veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně, související technická infrastruktura,  parkoviště a garáže pro automobily všeho druhu a stroje. Přípustné jsou rovněž vinařské provozovny a malé stavby odpadového hospodářství.
Nepřípustné využití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky pro občanské vybavení místního významu, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným  využitím, velké stavby odpadového hospodářství.
Podmíněně přípustné využití: pozemky pro občanské vybavení vyššího významu – za podmínky, že jejich provoz bude slučitelný s hlavním využitím (tj. např.. sportovní zařízení přípustná nejsou). Solární a fotovoltaické systémy – pouze na střechách objektů a nad parkovišti.
Byty a pozemky staveb pro bydlení určené pro majitele či správce, pouze v omezeném rozsahu s tím, že v územním řízení, v odůvodněných případech v dalších řízeních dle stavebního zákona, musí být prokázáno, že v chráněných vnitřních prostorech staveb nebudou překračovány hygienické limity hluku stanovené právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví. Hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby se na takovou stavbu nevztahují, byty nelze pronajímat dalším osobám.
Podmínky prostorového uspořádání: připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží, u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku.
Koeficient zastavění  návrhových ploch se stanovuje na KZP=0,7.
